**Leistungsbeschreibung „Spantenfreie Abrollcontainer“**

Abrollbehälter nach DIN 30722

Hakenhöhe 1570 mm nach DIN

Maße im Licht: LLxLBxLH: \_\_\_\_x2350x\_\_\_\_ mm \*

Volumen:\_\_\_\_ cbm

**TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:**

STIRNSEITE:

Blechqualität 3mm S235JR; Aufzieheinheit in H-Form bis zum oberen Querprofil mit Standardbügel nach DIN-Anforderung 50 mm S355; Steigleiter links in Fahrtrichtung\*\*

BODEN:

3 mm, Blechqualität S460 (Domex 460 o. gleichwertig); Bodenspriegel Ub54 hochkant zur Vermeidung von Schwitzwasser in den Profilen im Abstand 625 mm; Unterbau INP180 nach DIN verstärkt; Rollen 300 mm auf Steckackse 40 mm über innenliegende Bohrungen von beiden Seiten abschmierbar;

SEITEN:

3 mm Blechqualität S460; Seitenwandblech konvex gekantet; eine durchlaufende Mittelspante ausgeführt als hochbiegesteifes Kantprofil mit integrierter Zugstrebe; Material HB 450 (HARDOX 450 o. gleichwertig); Netzhaken 300 mm von oben;

RANDPROFIL: hochwertiges Tunnelrohr aus S355JR

TÜREN:

Blechqualität 3mm S235JR; zweiflügelige Türen 270° öffnend; mit stabilem, umlaufenden Rechteckrohrrahmen; zwei Quersicken; drei dreiteilige geschmiedete Scharniere je Türflügel mit geschützt innen liegenden Schmiernippeln; oben Holländerverschluß; unten massiver, geschmiedeter Sichelhaken; stabiler Verschlusshebel mit abschließbarem Sicherheits-Einhandschnellverschluß; nachstellbare Zentralverriegelung mit Übertotpunktspanner,

VERRIEGELUNGSMASS L1:

\_\_\_\_\_ mm / nach DIN 30722\*\*\*

LACKIERUNG:

allseitig grundiert, außen lackiert mit 2K-Lack in RAL \_\_\_\_\_\_

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Erläuterungen für die ausschreibende Stelle:

\* Mögliche Innenlängen: 5000; 5250; 5500; 5750; 6000; 6250; 6500; 6750; 7000 mm

Mögliche Innenhöhen: 1730; 2230; 2350 mm

\*\* wahlweise angeschweißte Einzeltritte; verzinkte Leiter aufgesetzt oder Haken und Leiter in Stirnseite versenkt; Ausführung generell nach BG-Richlinien; Leiter auch beidseitig möglich

\*\*\* Das Maß kann unter Umständen von der Norm abweichen. Falls Ihnen das Maß unbekannt ist, muss dies im Nachgang abgeklärt werden. Dies hat keinen Einfluss auf den Endpreis.